

1)-

**10.26.40.12**: Classe A, Mascara 255.000.000.000, Endereço de: Rede 10.0.0.0 e Broadcast 10.255.255.255

**200.100.10.2**: Classe C, Mascara 255.255.255.000, Endereço de: Rede 200.100.10.0 e Broadcast 200.100.10.255

**130.44.55.6:** Classe B, Mascara 255. 255.000.000, Endereço de: Rede 130.44.0.0 e Broadcast 130.40.255.255

**180.254.255.254**: Classe B, Mascara 255. 255.000.000, Endereço de: Rede 180.254.0.0 e Broadcast 180.254.255.255

**90.0.0.2:** Classe A, Mascara 255.000.000.000, Endereço de: Rede 90.0.0.0 e Broadcast 90.255.255.255

**222.22.2.2**: Classe C, Mascara 255.255.255.000, Endereço de: Rede 222.22.2.0 e Broadcast 222.22.2.255

2)-

**127.0.0.1**: este não pode ser utilizado como ip pois é comumente acosssiado com um *loopback* ou seja este é um ip reservado para o testes da placa de rede.